特 定 施 設

|  |  |
| --- | --- |
| （水質汚濁防止法による特定施設） １  | 鉱業又は水洗炭業 (イ)選鉱施設 (ロ)選炭施設 (ハ)抗水中和沈殿施設 (二)掘さく用の泥水分離施設  |
| １－2  | 畜産農業又はサービス業 (イ)豚房施設（豚房総面積50 m2以上） (ロ)牛房施設（牛房総面積200 m2以上） (ハ)馬房施設（馬房総面積500 m2以上）  |
| ２  | 畜産食料品製造業 (イ)原料処理施設 (ロ)洗浄施設（洗びん施設を含む。） (ハ)湯煮施設  |
| ３  | 水産食料品製造業 (イ)水産動物原料処理施設 (ロ)洗浄施設 (ハ)脱水施設 (二)ろ過施設 (ホ) 湯煮施設  |
| ４  | 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業 (イ)原料処理施設 (ロ)洗浄施設 (ハ)圧搾施設 (二) 湯煮施設  |
| ５  | みそ、しょう油、食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソース又は食酢の製造業 (イ)原料処理施設 (ロ)洗浄施設 (ハ) 湯煮施設 (二)濃縮施設 (ホ)精製施設 (ヘ)ろ過施設  |
| ６  | 小麦粉製造業 洗浄施設  |
| ７  | 砂糖製造業 (イ)原料処理施設 (ロ)洗浄施設（流送施設を含む。） (ハ)ろ過施設 (二)分離施設 (ホ)精製施設  |
| ８  | パン若しくは菓子の製造業又は製あん業 粗製あんの沈殿槽  |
| ９  | 米菓製造業又はこうじ製造業 洗米機  |
| 10  | 飲料製造業 (イ)原料処理施設 (ロ)洗浄施設（洗びん施設を含む。） (ハ)搾汁施設 (二)ろ過施設 (ホ) 湯煮施設 (ヘ)蒸留施設  |
| 11  | 動物系飼料又は有機質肥料の製造業 (イ)原料処理施設 (ロ)洗浄施設 (ハ)圧搾施設 (二)真空濃縮施設 (ホ)水洗式脱臭施設 |
| 12  | 動植物油脂製造業 (イ)原料処理施設 (ロ)洗浄施設 (ハ)圧搾施設 (二)分離施設  |
| 13  | イースト製造業 (イ)原料処理施設 (ロ)洗浄施設 (ハ)分離施設  |
| 14  | でん粉又は化工でん粉の製造業 (イ)原料浸せき施設 (ロ)洗浄施設（流送施設を含む。） (ハ)分離施設 (二)渋だめ及びこれに類する施設  |

（水質汚濁防止法による特定施設）

|  |  |
| --- | --- |
| 15  | ぶどう糖又は水あめ製造業 (イ)原料処理施設 (ロ)ろ過施設 (ハ)精製施設  |
| 16  | めん類製造業 湯煮施設  |
| 17  | 豆腐又は煮豆の製造業 湯煮施設  |
| 18  | インスタントコーヒーの製造業 抽出施設  |
| 18－2  | 冷凍調理食品製造業 (イ)原料処理施設 (ロ) 湯煮施設 (ハ)洗浄施設  |
| 18－3  | たばこ製造業 (イ)水洗式脱臭施設 (ロ)洗浄施設  |
| 19  | 紡績業又は繊維製品の製造業、加工業 (イ)まゆ湯煮施設 (ロ)副蚕処理施設 (ハ)原料浸せき施設 (二)精錬機及び精錬そう (ホ)シルケット機 (ヘ)漂白機及び漂白そう (ト)染色施設 (チ)薬液浸透施設 (リ)のり抜き施設  |
| 20  | 洗毛業 (イ)洗毛施設 (ロ)洗化炭施設  |
| 21  | 化学繊維製造業 (イ)湿式紡糸施設 (ロ)リンター又は未精錬繊維の薬液処理施設 (ハ)原料回収施設  |
| 21－2  | 一般製材業又は木材チップ製造業 湿式バーカー  |
| 21－3  | 合板製造業 接着機洗浄施設  |
| 21－4  | パーティクルボード製造業 (イ)湿式バーカー (ロ)接着機洗浄施設  |
| 22  | 木材薬品処理業 (イ)湿式バーカー (ロ)薬液浸透施設  |
| 23  | パルプ、紙又は紙加工品の製造業 (イ)原料浸せき施設 (ロ)湿式バーカー (ハ)砕木機 (二)蒸解施設 (ホ)蒸解廃液濃縮施設 (ヘ)チップ洗浄施設及びパルプ洗浄施設 (ト)漂白施設 (チ)抄紙施設（抄造施設を含む。）(リ)セロハン製膜施設 (ヌ)湿式繊維板成型施設 (ル)廃ガス洗浄施設  |
| 23－2  | 新聞業、出版業、印刷業又は製版業 (イ)自動式フィルム現像洗浄施設 (ロ)自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設  |
| 24  | 化学肥料製造業 (イ)ろ過施設 (ロ)分離施設 (ハ)水洗式破砕施設 (二)廃ガス洗浄施設  |
| 25  | 水銀電解法によるか性ソーダ又はか性カリの製造業 (イ)塩水精製施設 (ロ)電解施設  |
| 26  | 無機顔料製造業 (イ)洗浄施設 (ロ)ろ過施設 (ハ)カドミウム系無機顔料製造施設のうち遠心分離機 (二)群青製造施設のうち水洗式分別施設 (ホ)廃ガス洗浄施設  |
| 27  | 25・26以外の無機化学工業製品製造業 (イ)ろ過施設 (ロ)遠心分離機 (ハ)硫酸製造施設のうち亜硫酸ガス冷却洗浄施設 (二)活性炭又は二硫化炭素製造施設のうち洗浄施設 (ホ)無水けい酸製造施設のうち塩酸回収施設 (ヘ)青酸製造施設のうち反応施設 (ト)よう素製造施設のうち吸着施設及び沈殿施設 (チ)海水マグネシア製造施設のうち沈殿施設 (リ)バリウム化合物製造施設のうち水洗式分別施設 (ヌ)廃ガス洗浄施設 (ル)湿式集じん施設  |
| 28  | カーバイド法アセチレン誘導品製造業 (イ)湿式アセチレンガス発生施設 (ロ)酢酸エステル製造施設のうち、洗浄施設及び蒸留施設 (ハ)ポリビニルアルコール製造施設のうち、メチルアルコール蒸留施設 (二)アクリル酸エステル製造施設のうち蒸留施設 (ホ)塩化ビニルモノマー洗浄施設 (ヘ)クロロプレンモノマー洗浄施設  |
| 29  | コールタール製品製造業 (イ)ベンゼン類硫酸洗浄施設 (ロ)静置分離機 (ハ)タール酸ソーダ硫酸分解施設  |
| 30  | 発酵鉱業（5・10・13以外） (イ)原料処理施設 (ロ)蒸留施設 (ハ)遠心分離機 (二)ろ過施設  |
| 31  | メタン誘導品製造業 (イ)メチルアルコール又は四塩化炭素の製造施設のうち蒸留施設 (ロ)ホルムアルデヒド製造施設のうち精製施設 (ハ)フロンガス製造施設のうち、洗浄施設及びろ過施設  |
| 32  | 有機顔料又は合成染料の製造業 (イ)ろ過施設 (ロ)顔料又は染色レーキの製造施設のうち水洗施設 (ハ)遠心分離機 (二)廃ガス洗浄施設  |
| 33  | 合成樹脂製造業 (イ)縮合反応施設 (ロ)水洗施設 (ハ)遠心分離機 (二) 静置分離機 (ホ)弗素樹脂製造施設のうちガス冷却洗浄施設及び蒸留施設 (ヘ)ポリプロピレン製造施設のうち溶剤蒸留施設 (ト)中圧法又は低圧法によるポリエチレン製造施設のうち溶剤回収施設 (チ)ポリブテンの酸又はアルカリによる処理施設 (リ)廃ガス洗浄施設 (ヌ)湿式集じん施設  |
| 34  | 合成ゴム製造業 (イ)ろ過施設 (ロ)脱水施設 (ハ)水洗施設 (二)ラテックス濃縮施設 (ホ)スチレン・ブタジエンゴム、ニトリル・ブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムの製造施設のうち静置分離機  |
| 35  | 有機ゴム薬品製造業 (イ)蒸留施設 (ロ)分離施設 (ハ)廃ガス洗浄施設  |
| 36  | 合成洗剤製造業 (イ)廃酸分離施設 (ロ)廃ガス洗浄施設 (ハ)湿式集じん施設  |

|  |  |
| --- | --- |
| 37  | 石油化学工業（31・32・33・34・35・36・51以外で石油又は石油副生ガス中の炭化水素の分解、分離、その他の化学的処理により製造される炭化水素又は炭化水素誘導品の製造業） (イ)洗浄施設 (ロ)分離施設 (ハ)ろ過施設 (二)アクリロニトリル製造施設のうち急冷施設及び蒸留施設 (ホ)アセトアルデヒド、アセトン、カプロラクタム、テレフタル酸又はトリレンジアミンの製造施設のうち蒸留施設 (ヘ)アルキルベンゼン製造施設のうち施設のうち酸又はアルカリによる処理施設 (ト)イソプロピルアルコール製造施設のうち蒸留施設及び硫酸濃縮施設 (チ)エチレンオキサイド又はエチレングリコールの製造施設のうち蒸留施設及び濃縮施設(リ)2-エチルヘキシルアルコール又はイソブチルアルコールの製造施設のうち縮合反応施設及び蒸留施設 (ヌ)シクロヘキサノン製造施設のうち酸又はアルカリによる処理施設 (ル)トリレンジイソシアネート又は無水フタル酸の製造施設のうちガス冷却洗浄施設 (ヲ)ノルマルパラフィン製造施設のうち酸又はアルカリによる処理施設及びメチルアルコール蒸留施設 (ワ)プロピレンオキサイド又はプロピレングリコールのけん化器 (カ)メチルエチルケトン製造施設のうち水蒸気凝縮施設 (ヨ)メチルメタアクリレートモノマー製造施設のうち反応施設及びメチルアルコール回収施設 (タ)廃ガス洗浄施設  |
| 38  | 石けん製造業 (イ)原料精製施設 (ロ)塩析施設  |
| 38－2  | 界面活性剤製造業の用に供する反応施設（1,4-ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないものを除く。）  |
| 39  | 硬化油製造業 (イ)脱酸施設 (ロ)脱臭施設  |
| 40  | 脂肪酸製造業 蒸留施設  |
| 41  | 香料製造業 (イ)洗浄施設 (ロ)抽出施設  |
| 42  | ゼラチン又はにかわの製造業 (イ)原料処理施設 (ロ)石灰づけ施設 (ハ)洗浄施設  |
| 43  | 写真感光材料製造業 感光剤洗浄施設  |
| 44  | 天然樹脂製品製造業 (イ)原料処理施設 (ロ)脱水施設  |
| 45  | 木材化学工業 フルラール蒸留施設  |
| 46  | 有機化学工業製品製造業（28から45以外） (イ)水洗施設 (ロ)ろ過施設 (ハ)ヒドラジン製造施設のうち濃縮施設 (二)廃ガス洗浄施設  |

|  |  |
| --- | --- |
| 47  | 医薬品製造業 (イ)動物原料処理施設 (ロ)ろ過施設 (ハ)分離施設 (二)混合施設（有害物質を含有する物を混合するものに限る。） (ホ)廃ガス洗浄施設  |
| 48  | 火薬製造業 洗浄施設  |
| 49  | 農薬製造業 混合施設（有害物質を含有する農薬原体を混合する施設）  |
| 50  | 試薬の製造業 試薬製造施設（有害物質を含有する試薬）  |
| 51  | 石油精製業（潤滑油再生業を含む。） (イ)脱塩施設 (ロ)原油常圧蒸留施設 (ハ)脱硫施設 (二)揮発油、灯油又は軽油の洗浄施設 (ホ)潤滑油洗浄施設  |
| 51－2  | 自動車タイヤもしくは自動車用チューブの製造業、ゴムホース製造業、工業用ゴム製品製造業（防振ゴム製造業を除く。）、更生タイヤ製造業又はゴム板製造業 直接加硫施設  |
| 51－3  | 医療用若しくは衛生用のゴム製品製造業、ゴム手袋製造業、糸ゴム製造業又はゴムバンド製造業 ラテックス成形型洗浄施設  |
| 52  | 皮革製造業 (イ)洗浄施設 (ロ)石灰づけ施設 (ハ)タンニンづけ施設 (二)クロム浴施設 (ホ)染色施設  |
| 53  | ガラス又はガラス製品の製造業 (イ)研磨洗浄施設 (ロ)廃ガス洗浄施設  |
| 54  | セメント製品製造業 (イ)抄造施設 (ロ)成型機 (ハ)水養生施設（蒸気養生施設を含む。）  |
| 55  | 生コンクリート製造業 バッチャープラント  |
| 56  | 有機質砂かべ材製造業 混合施設  |
| 57  | 人造黒鉛電極製造業 成型施設  |
| 58  | 窯業原料（うわ薬原料を含む。）の精製業 (イ)水洗式破砕施設 (ロ)水洗式分別施設 (ハ)酸処理施設 (二)脱水施設  |
| 59  | 砕石業 (イ)水洗式破砕施設 (ロ)水洗式分別施設  |
| 60  | 砂利採取業 水洗式分別施設  |
| 61  | 鉄鋼業 (イ)タール及びガス液分離施設 (ロ)ガス冷却洗浄施設 (ハ)圧延施設 (二)焼入れ施設 (ホ)湿式集じん施設  |

|  |  |
| --- | --- |
| 62  | 非鉄金属製造業 (イ)還元槽 (ロ)電解施設（溶融塩電解施設を除く。） (ハ)焼入れ施設 (二)水銀精製施設 (ホ)廃ガス洗浄施設 (ヘ)湿式集じん施設  |
| 63  | 金属製品製造業又は機械器具製造業（武器製造業を含む。） (イ)焼入れ施設 (ロ)電解式洗浄施設 (ハ)カドミウム電極又は鉛電極の化成施設 (二)水銀精製施設 (ホ)廃ガス洗浄施設  |
| 63－2  | 空きびん卸売業 自動式洗びん施設  |
| 63－3  | 石炭を燃料とする火力発電施設 廃ガス洗浄施設  |
| 64  | ガス供給業又はコークス製造業 (イ)タール及びガス液分離施設 (ロ)ガス冷却洗浄施設（脱硫化水素施設を含む。）  |
| 64－2  | 水道施設（水道法第３条第８項に規定するもの）、工業用水道施設（工業用水道事業法第２条第６項に規定するもの）又は自家用工業用水道（同法第21条第１項に規定するもの）の施設のうち、浄水能力が１万m3／日以上の事業場の浄水施設であって (イ)沈殿施設 (ロ)ろ過施設  |
| 65  | 酸又はアルカリによる表面処理施設  |
| 66  | 電気めっき施設  |
| 66－2  | エチレンオキサイド又は1,4-ジオキサンの混合施設（前各号に該当するものを除く。）  |
| 66－3  | 旅館業（旅館業法第２条第１項に規定するもののうち、下宿営業を除く。） (イ)ちゅう房施設 (ロ)洗たく施設 (ハ)入浴施設  |
| 66－4  | 共同調理場（学校給食法第６条に規定する施設で、業務の用に供する部分の総床面積(以下単に「総床面積」という)500 m2以上） ちゅう房施設  |
| 66－5  | 弁当仕出屋又は弁当製造業（総床面積360 m2以上） ちゅう房施設  |
| 66－6  | 飲食店（66-6及び66-7以外で、総床面積420 m2以上） ちゅう房施設  |
| 66－7  | そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店（66-7以外で、総床面積630 m2以上） ちゅう房施設  |
| 66－8  | 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダンスをさせるもの（総床面積1,500 m2以上） ちゅう房施設  |
| 67  | 洗たく業 洗浄施設  |
| 68  | 写真現像業 自動式フィルム現像洗浄施設  |
| 68－2  | 病院（医療法第１条の５第１項に規定するもの）で病床数が300以上であるもの (イ)ちゅう房施設 (ロ)洗浄施設 (ハ)入浴施設  |
| 69  | と蓄業又は死亡獣畜取扱業 　　　解体施設  |
| 69－2  | 中央卸売市場（卸売市場法第２条第３項に規定するもので、水産物に係るものに限る。）(イ)卸売場 (ロ)仲卸売場  |
| 69－3  | 地方卸売市場（卸売市場法第２条第４項に規定するもの(卸売市場法施行令第２条第２号に規定するものを除く)で、水産物に係るもののうち、総面積が1,000 m2以上） (イ)卸売場 (ロ) 仲卸売場  |
| 70  | 廃油処理施設（海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第３条第14号に規定するもの）  |
| 70－2  | 自動車分解整備事業（道路運送車両法第77条に規定するもので、屋内作業場の総面積が800㎡以上の事業場） 洗車施設（71に掲げるものを除く。）  |
| 71  | 自動式車両洗浄施設  |
| 71－2  | 科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場 (イ)洗浄施設 (ロ)焼入れ施設  |
| 71－3  | 一般廃棄物処理施設（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条第１項に規定するもの）である焼却施設  |
| 71－4  | 産業廃棄物処理施設（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第１項に規定するもの）(イ)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第７条第１号、第３号から６号まで、第８号又は第11号に掲げる施設であって、国若しくは地方公共団体又は産業廃棄物処理業者が設置するもの (ロ)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第７条第12号から第13号までに掲げる施設（廃ＰＣＢ等の処理施設）  |
| 71－5  | トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設（前各号に該当するものを除く。）  |
| 71－6  | トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンの蒸留施設（前各号に該当するものを除く。）  |
| 72  | し尿処理施設（建築基準法施行令第32条第１項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が500人以下のし尿浄化槽を除く。）  |
| 73  | 下水道終末処理施設  |
| 74  | 特定事業場から排出される水（公共用水域に排出されるものを除く。）の処理施設（72及び73を除く。）  |

（ダイオキシン類対策特別措置法による特定施設）

|  |  |
| --- | --- |
| １  | 硫酸塩パルプ（クラフトパルプ）又は亜硫酸パルプ（サルファイトパルプ）の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設  |
| ２  | カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設  |
| ３  | 硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設  |
| ４  | アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設  |
| ５  | 担体付き触媒の製造（塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。）の用に供する焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設  |
| ６  | 塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設  |
| ７  | カプロラクタムの製造（塩化ニトロシルを使用するものに限る。）の用に供する施設のうち、次に掲げるもの (イ)硫酸濃縮施設 (ロ)シクロヘキサン分離施設 (ハ)廃ガス洗浄施設  |
| ８  | クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの (イ)水洗施設 (ロ)廃ガス洗浄施設  |
| ９  | 4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの (イ)ろ過施設 (ロ)乾燥施設 (ハ) 廃ガス洗浄施設  |
| 10  | 2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの (イ)ろ過施設 (ロ)廃ガス洗浄施設  |
| 11  | 8,18-ジクロロ-5,15-ジエチル-5,15-ジヒドロジインドロ(3,2-b:3’,2’-m)トリフェノジオキサジン（別名ジオキサジンバイオレット。(ハ)において単に「ジオキサジンバイオレット」という。）の製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの (イ)ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設 (ロ)ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設 (ハ)ジオキサジンバイオレット洗浄施設 (ニ)熱風乾燥施設  |
| 12  | アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの (イ)廃ガス洗浄施設 (ロ)湿式集じん施設  |
| 13  | 亜鉛の回収（製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。）の用に供する施設のうち、次に掲げるもの (イ)精製施設 (ロ)廃ガス洗浄施設 (ハ)湿式集じん施設  |
| 14  | 担体付き触媒（使用済みのものに限る。）からの金属の回収（ソーダ灰を添加して焼結炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法（焼結炉で処理しないものに限る。）によるものを除く。）の用に供する施設のうち、次に掲げるもの (イ)ろ過施設 (ロ)精製施設 (ハ)廃ガス洗浄施設  |
| 15  | 廃棄物焼却炉（火床面積\*が0.5m2以上又は焼却能力\*が50kg／時以上のもの）から発生するガスを処理する施設のうち次に掲げるもの及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの (イ)廃ガス洗浄施設 (ロ)湿式集じん施設 \* 廃棄物の焼却施設に二以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの火床面積の合計  |
| 16  | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第７条第12号の２\*及び第13号\*\*に掲げる施設\* 廃ポリ塩化ビフェニル等（ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。）又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設 \*\*ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設  |
| 17  | フロン類（特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令別表１の項、３の項及び６の項に掲げる特定物質をいう。）の破壊（プラズマを用いて破壊する方法その他環境省令で定める方法によるものに限る。）の用に供する施設のうち、次に掲げるもの (イ)プラズマ反応施設 (ロ)廃ガス洗浄施設 (ハ)湿式集じん施設  |
| 18  | 下水道終末処理施設（１から17まで及び19に掲げる施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る。）  |
| 19  | １から17までに掲げる施設を設置する工場又は事業場から排出される水（１から17までに掲げる施設に係る汚水若しくは廃液又は当該汚水若しくは廃液を処理したものを含むものに限り、公共用水域に排出されるものを除く。）の処理施設（18に掲げるものを除く。）  |