|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 排水量（m3／日） 項目  | ５０未満  | ５０以上 1,000未満  | 1,000以上  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  | カドミウム及びその化合物 シアン化合物 有機燐化合物 鉛及びその化合物 六価クロム化合物 砒素及びその化合物 水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物 アルキル水銀化合物 ポリ塩化ビフェニル (PCB) トリクロロエチレン テトラクロロエチレン ジクロロメタン 四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン 1,3-ジクロロプロペン チウラム シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン及びその化合物 ほう素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 1,4-ジオキサン  | １４日に１回以上  |
| 28 29 30 31 32 33  | フェノール類 銅 亜鉛 鉄（溶解性） マンガン（溶解性） クロム  | １月に１回以上  | １４日に１回以上  |
| 34  | ダイオキシン類  | １年に１回以上  |
| 35  | アンモニア性窒素、 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素  | ３月に１回以上  | ２月に１回以上  | １４日に１回以上  |
| 36  | 水素イオン濃度（ｐＨ）  | １日に１回以上  |
| 37 38  | 生物化学的酸素要求量(BOD) 浮遊物質量（ＳＳ）  | ３月に１回以上  | ２月に１回以上  | １４日に１回以上  |
| 39  | ノルマルヘキサン抽出物質 鉱油類含有量 及び 動植物油脂類含有量  | １月に１回以上  | １４日に１回以上  |
| 40  | 温度  | １日に１回以上  |
| 41  | よう素消費量  | １月に１回以上  | １４日に１回以上  |